1. На стропильные фермы укладывают изолирующее покрытие. Легкая обрешетка обеспечивает достаточную вентиляцию.
2. Обрешетка выполняется с межцентровым расстоянием 400 мм.
3. Установка гребня кровельного листа.
4. Кровельные листы лучше подавать на крышу по одному.
5. Карнизный нащелыник устанавливают до монтажа листов.
6. На конек укладывают опорную планку.
7. На месте штабеля укладывают опорную планку шатровой крыши.
8. Для равномерного, симметричного расположения стыков первый и последний листы обрезают, а затем устанавливают, как показано на рисунке.
9. Основание ендовы наглухо обшивают досками.
10. После обрезки край заворачивают чуть кверху.
11. Листы кровли выравнивают с нахлестом в 40 мм от линии свеса.
12. На карнизе и коньке листы крепят к нижней и верхней обрешетке.
13. В торцевой часта крепление нащельника и скатов выполняют при помощи шурупов с шайбой и уплотнительной прокладкой.
14. Двускатный нащельник крепят шурупами к гребню каждого стыка.
15. Снеговые барьеры и кровельные мостки крепят к стыку кровельных листов.
16. Продольную стыковку кровельных листов выполняют с нахлестом.
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